¤¤¤¤¤
Haunch plates¤Hoek met Plaatversterking¤¤Angulaire avec plats renforts¤¤헌치 플레이트
Haunch plates - Prestress¤Hoek met Voorspanning¤¤Angulaire - Précontrainte¤¤헌치 플레이트 - 프리스트레스
Haunch plates - Horizontal endplate¤Hoek met Plaatversterking en Horizontale kopplaat¤¤Angulaire avec plats renforts et plat extrémité¤¤헌치 플레이트 - 수평 엔드플레이트
Haunch plates - No Extension Protection¤Hoek met Plaatversterking zonder uitsteekbeveiliging¤¤Angulaire avec plats renforts avec dépassement¤¤헌치 플레이트 - 연장 보호 없음
Haunch Webreinforcement¤Hoek met Zielversterking¤¤Angulaire avec renfort vertical¤¤헌치 웹보강
Haunch Webreinforcement & Chamfer¤Hoek met Zielversterking & Chamfer¤¤Angulaire avec renfort vertical et chamfrein¤¤헌치 웹보강 및 모따기
Haunch Bent beam¤Hoek met Plaatversterking en Gebogen ligger¤¤Angulaire avec plats renforts et poutre cintrée¤¤휘어진 빔 헌치
Haunch Profile¤Hoek met Profielversterking¤¤Angulaire avec profil renfort¤¤헌치 프로파일
Haunch with Prolonging beam¤Hoek met Verlengend profiel¤¤Angulaire avec profil prolonger¤¤잡아늘인 빔을 이용한 헌치
Prolonging beam¤Verlengend profiel¤¤Profil prolonger¤¤잡아늘인 빔
Prolonging beam, one endplate¤Verlengend profiel, één kopplaat¤¤Profil prolonger avec un plat principal¤¤잡아늘인 빔, 1개의 엔드플레이트
Prolonging beam, two endplates¤Verlengend profiel, twee kopplaten¤¤Profil prolonger avec deux plats principaux¤¤잡아늘인 빔, 2개의 엔드플레이트
Prolonging beam, splice moment¤Verlengend profiel, splits¤¤Profil prolonger, montage¤¤연장콘솔, 강접합
Seating¤Ligplaat¤¤Plat d'appui¤¤시팅
Seating & reinforcement¤Ligplaat & versterking¤¤Plat d'appui et renfort¤¤시팅 및 보강
Seating Cap¤Ligplaat¤¤Plat d'appui¤¤시팅 캡
Seating Cap with Endplate¤Ligplaat met Kopplaat¤¤Plat d'appui avec plat de bout¤¤시팅 캡, 엔드플레이트
Seating Cap with Stiffeners¤Ligplaat met Schotten¤¤Plat d'appui avec raidisseurs¤¤시팅 캡, 보강판
Seating Cap with Reinforcements¤Ligplaat met Versterkingen¤¤Plat d'appui avec deux renforts¤¤시팅 캡, 보강재
Console with stiffeners¤Console met schotten¤¤Console avec raidisseurs¤¤콘솔, 보강판
Bracing¤Windverband¤¤Contreventement¤¤브레이싱
Bracing Angles¤Windverband hoekstaal¤¤Cornière de contreventement¤¤브레이싱 앵글
Bracing strips¤Windverband plat¤¤Contreventement plat¤¤브레이싱 스트립
Angles array¤Array van hoekstaal¤¤Réseau de corniêre¤¤Angles array
Number of bracings¤Aantal verbanden¤¤Réseau nombre de contreventements¤¤Number of bracings
Array start offset¤Array startafstand¤¤Réseau distance de départ¤¤Array start offset
Array end offset¤Array eindafstand¤¤Réseau distance finale¤¤Array end offset
Apex¤Nok¤¤Faîtière¤¤정점
Apex Haunch¤Nok met plaatversterkingen¤¤Faîtière avec plats renforts¤¤정점 헌치
Apex Haunch - Prestress¤Nok met Voorspanning¤¤Faîtière - Précontrainte¤¤정점 헌치 - 프리스트레스
Apex Haunch for different sections¤Nok voor verschillende doorsnedes¤¤Faîtière pour sections différents¤¤서로 다른 단면에 대한 정점 헌치
Apex Webreinforcement¤Nok met Zielversterking¤¤Faîtière avec renfort vertical¤¤정점 웹보강
Apex Reinforcement¤Nok versterking¤¤Faîtière avec renfort¤¤
Apex Webreinforcement & Chamfer¤Nok met Zielversterking & Chamfer¤¤Faîtière avec renfort vertical et chamfrein¤¤정점 웹보강 및 모따기
Apex & Column¤Nok & Kolom¤¤Faîtière avec colonne support¤¤정점 및 기둥
Gusset plate¤Schetsplaat¤¤Gousset¤¤거싯 플레이트
Gusset Plate Bis¤Schetsplaat Bis¤¤Gousset Bis¤¤거싯 플레이트 Bis
Gusset Plate with Slothole and Chamfers¤Schetsplaat met sleufgat en chamfers¤¤Gousset avec trou oblong et chamfreins¤¤
Gusset Plate with Slothole and Chamfers against Flange¤Schetsplaat met sleufgat en chamfers tegen Flens¤¤Gousset avec trou oblong et chamfreins contre la bride¤¤
2 Angles Gusset plate¤2 Hoekstaal Schetsplaat¤¤Gousset pour 2 cornières¤¤2 앵글 거싯 플레이트
Gusset 3 Tubes¤Schetsplaat 3 Kokers¤¤Gousset pour 3 tubes carrés¤¤거싯 3 튜브
Gusset 2 Tubes¤Schetsplaat 2 Kokers¤¤Gousset pour 2 tubes carrés¤¤거싯 2 튜브
Gusset 2 Round Tubes¤Schetsplaat 2 Buizen¤¤Gousset pour 2 tubes ronds¤¤거싯 2 원형튜브
Gusset 3 Round Tubes¤Schetsplaat 3 Buizen¤¤Gousset pour 3 tubes ronds¤¤거싯 3 원형튜브
End Gusset¤Eind schetsplaat¤¤Gousset d'extrémité¤¤엔드 거싯
End Gusset 3 Base¤Eind schetsplaat 3 basis¤¤Gousset d'extrémité 3 bases¤¤엔드 거싯 3 베이스
Rectangle Gusset¤Schets rechthoek¤¤Gousset rectangle¤¤사각 거싯
Rectangle Gusset 3 Base¤Schets rechthoek 3 basis¤¤Gousset rectangle 3 bases¤¤사각 거싯 3 베이스
Rectangle Gusset 4 Base¤Schets rechthoek 4 basis¤¤Gousset rectangle 4 bases¤¤사각 거싯 4 베이스
Trapezoid Gusset¤Schets trapezium¤¤Gousset trapèze¤¤사다리꼴 거싯
Trapezoid Gusset 3 Base¤Schets trapezium 3 basis¤¤Gousset trapèze 3 bases¤¤사다리꼴 거싯 3 베이스
Folded Gusset¤Geplooide schetsplaat¤¤Gousset plié¤¤접힘 거싯
Folded Gusset 5 Base¤Geplooide schetsplaat 5 basis¤¤Gousset plié 5 bases¤¤접힘 거싯 5 베이스
Folded Gusset 7 Base¤Geplooide schetsplaat 7 basis¤¤Gousset plié 7 bases¤¤접힘 거싯 7 베이스
Angle Gusset plate¤Schetsplaat voor hoekstaal¤¤Gousset pour cornières¤¤각도 거싯 플레이트
Tube Plates¤Kokerplaten¤¤Plat d'extrémité pour tube carré¤¤튜브 플레이트
Angle Bolts¤Hoekstaal Bouten¤¤Boulons pour cornière¤¤앵글 볼트
Strip Bolts¤Strip Bouten¤¤Boulons pour profil plat¤¤스트립 볼트
Endplate Bolts¤Kopplaat Bouten¤¤Boulons pour plat principal ¤¤엔드플레이트 볼트
Plate bolts¤Plaatbouten¤¤Boulons pour plat¤¤플레이트 볼트
Gusset - Tube & 2 Angles¤Schetsplaat - Koker & 2 hoekstaal¤¤Gousset - Tubes carrés et 2 cornières¤¤거싯 - 튜브 및 2 앵글
Butterfly Gusset¤Vlinder Schetsplaat¤¤Gousset sur ailes¤¤버터플라이 거싯
Butterfly Gusset Plate¤Vlinder Schetsplaat¤¤Gousset sur ailes¤¤버터플라이 거싯 플레이트
Crooked Butterfly (Gusset)¤Kromme vlinder (Schetsplaat)¤¤Gousset plié sur ailes¤¤비틀린 버터플라이 (거싯)
Handrail¤Handgreep¤¤Main courante¤¤핸드레일
Handrail Bar & Endplate¤Handgreep Staaf & Eindplaat¤¤Rond et plat d'extrémité de montant¤¤핸드레일 바 및 엔드플레이트
Bar & Endplate¤Staaf & Eindplaat¤¤Rond et plat d'extrémité¤¤바 및 엔드플레이트
Splice¤Splits¤¤Raccord de montage¤¤스플라이스
Beam Splice¤Ligger Splits¤¤Raccord bout à bout¤¤빔 스플라이스
Beam Splice Moment¤Ligger Splits Moment¤¤Éclisse de poutre¤¤빔 스플라이스 모멘트
Beam splice moment & Weld improvement¤Ligger Splits Moment & Lasverbetering¤¤¤¤빔스플라이스모멘트 & 용접개선
Beam splice & Weld improvement¤Ligger Splits & Lasverbetering¤¤¤¤빔스플라이스 & 용접개선
Webplates & Stiffeners¤Zielplaten & Schotten¤¤¤¤웹플레이트 & 보강판
Webplate & Weld improvement¤Zielplaat & Lasverbetering¤¤¤¤웹플레이트 & 용접개선
Flangeplate & Weld improvement¤Flensplaat & Lasverbetering¤¤¤¤플랜지플레이트 & 용접개선
¤¤¤¤¤
TopFlangePlate¤Flensplaat boven¤Top Flangeplate¤Plat d'aile supérieure¤¤상부플랜지플레이트
BottomFlangePlate¤Flensplaat onder¤Bottom Flangeplate¤Plat d'aile inférieure¤¤하부플랜지플레이트
TopFlangePlates¤Flensplaten boven¤Top Flangeplates¤Plats d'aile supérieure¤¤상부 플랜지플레이트
BottomFlangePlates¤Flensplaten onder¤Bottom Flangeplates¤Plats d'aile inférieure¤¤하부 플랜지플레이트
WebPlate¤Zielplaat¤¤Plat d'âme¤¤웹플레이트
2 Webplates¤2 Zielplaten¤¤2 Plats d'âme¤¤2 웹플레이트
Stringer¤Trapboom¤¤Limon¤¤계단 옆판
Post-Stringer¤Stijl-Trapboom¤¤Montant-Limon¤¤포스트-옆판
Stringer Cons¤Trapboom verb.¤¤Raccord limon¤¤계단옆판 Cons
Stair¤Trap¤¤Escalier¤¤계단
2 Bolted plates¤2 Geboutte platen¤¤2 plats boulonnés¤¤2 볼트체결 플레이트
2 Perpendicular Plates¤2 Haakse platen¤¤2 plats en T¤¤2 직교 플레이트
1 Bolted Plate¤1 Geboutte plaat¤¤1 plat boulonné¤¤1 볼트체결 플레이트
1 Plate No Bolts¤1 Plaat Geen Bouten¤¤1 plat sans boulons¤¤1 플레이트(볼트없음)
Stringer Flange Plate¤Trapboom Flensplaat¤¤Plat de limon¤¤계단옆판 플랜지 플레이트
Bolted Clipangle¤Hoekstaal Gebout¤¤corniére boulonnée¤¤볼트체결 클립앵글
Tube vs Strip¤Buis tegen Strip¤¤Tube contre plat¤¤튜브 - 스트립
Bolted Stiffener¤Schot Gebout¤¤Aile boulonnée¤¤볼트체결 보강판
I - Bolted Stiffener¤Schot Gebout¤¤Aile boulonnée¤¤I - 볼트체결 보강판
Strip vs Web¤Strip tegen ziel¤¤plat contre l'âme¤¤스트립 - 웹
Strip vs Flange¤Strip tegen Flens¤¤plat contre la bride¤¤스트립 - 플랜지
Endplate & Horizontal plate¤Kopplaat en Horizontale plaat¤¤Plat principal et Plat horizontal¤¤엔드플레이트 및 수평 플레이트
Endplate & reinforcement¤Kopplaat & versterking¤¤Plat principal et renfort¤¤엔드플레이트 및 보강재
I Endplate & Horizontal plate¤Kopplaat en Horizontale plaat¤¤Plat principal et Plat horizontal¤¤I 엔드플레이트 및 수평 플레이트
Tube Endplate & Horizontal plate¤Kopplaat en Horizontale plaat¤¤Plat principal et Plat horizontal¤¤튜브 엔드플레이트 및 수평 플레이트
T Endplate & Horizontal plate¤Kopplaat en Horizontale plaat¤¤Plat principal et Plat horizontal¤¤T 엔드플레이트 및 수평 플레이트
Horizontal plate¤Horizontale plaat¤¤Plat horizontal¤¤수평 플레이트
Clipangle with stiffener¤Hoekprofiel met verstijver¤¤Cornière avec renfort¤¤보강판이 있는 클립앵글
T Cleat¤T stuk¤¤Profil T¤¤T 클릿
¤¤¤¤¤
Center Plate¤Centerplaat¤¤plat de liaison¤¤중앙 플레이트
CenterBolt¤Center bout¤Center bolt¤Boulon au centre¤¤중앙볼트
Spacer¤Afstandshouder¤¤Tirant¤¤스페이서
Filling plate¤Opvulplaat¤¤Plat de fermeture¤¤필링 플레이트
Filling plates¤Opvulplaten¤¤Plats de fermeture¤¤필링 플레이트
Sleeve Bolts¤Sleeve Bouten¤¤Sleeve Boulons¤¤슬리브 볼트
¤¤¤¤¤
Gusset 2 plates¤Schetsplaat 2 platen¤¤Gousset avec 2 plats¤¤거싯 2 플레이트
Gusset 3 plates¤Schetsplaat 3 platen¤¤Gousset avec 3 plats¤¤거싯 3 플레이트
Tube Gusset 2 plates¤Schetsplaat 2 platen¤¤Gousset avec 2 plats¤¤튜브 거싯 2 플레이트
Tube Gusset 3 plates¤Schetsplaat 3 platen¤¤Gousset avec 3 plats¤¤튜브 거싯 3 플레이트
Pentagon Gusset plate¤Schetsplaat Vijfhoek¤¤Gousset pentagone¤¤오각 거싯 플레이트
Pentagon Gusset¤Schetsplaat Vijfhoek¤¤Gousset pentagone¤¤오각 거싯
Pentagon Gusset 4 Base¤Schetsplaat Vijfhoek 4 basis¤¤Gousset pentagone 4 bases¤¤오각 거싯 4 베이스
Small Pentagon Gusset Plate¤Schetsplaat Vijfhoek klein¤¤Gousset petit pentagone¤¤작은 오각 거싯 플레이트
Bottom Pentagon Gusset Plate¤Schetsplaat Vijfhoek onderaan¤¤Gousset pentagone dessous¤¤하부 오각 거싯 플레이트
Bottom Oblique Pentagon Gusset plate¤Schetsplaat Schuine vijfhoek onderaan¤¤Gousset pentagone dessous incliné¤¤하부 기울어진 오각 거싯 플레이트
Quadrangular Gusset plate¤Schetsplaat Vierhoek¤¤Gousset quadrilatère¤¤4변형 거싯 플레이트
Rectangular Gusset plate¤Schetsplaat Rechthoek¤¤Gousset rectangle¤¤사각 거싯 플레이트
Weak Quadrangular Gusset plate¤Schetsplaat Zwakke vierhoek¤¤Gousset quadrilatère faible¤¤약한 4변형 거싯 플레이트
Tube Pentagon Gusset plate¤Koker Schetsplaat Vijfhoek¤¤Gousset pentagone¤¤오각 튜브 거싯 플레이트
Tube Small Pentagon Gusset plate¤Koker Schetsplaat Vijfhoek klein¤¤Gousset petit pentagone¤¤작은 오각 튜브 거싯 플레이트
Tube Quadrangular Gusset plate¤Koker Schetsplaat Vierhoek¤¤Gousset quadrilatère¤¤4변형 튜브 거싯 플레이트
Tube Rectangular Gusset plate¤Koker Schetsplaat Rechthoek¤¤Gousset rectangle¤¤사각 튜브 거싯 플레이트
Tube Weak Quadrangular Gusset plate¤Koker Schetsplaat Zwakke vierhoek¤¤Gousset quadrilatère faible¤¤약한 튜브 4변형 거싯 플레이트
Pentagon Gusset plate - Strip¤Schetsplaat Vijfhoek¤¤Gousset pentagone¤¤오각 거싯 플레이트 - 스트립
Small Pentagon Gusset plate - Strip¤Schetsplaat Vijfhoek klein¤¤Gousset petit pentagone¤¤작은 오각 거싯 플레이트 - 스트립
Quadrangular Gusset plate - Strip¤Schetsplaat Vierhoek¤¤Gousset quadrilatère¤¤4변형 거싯 플레이트 - 스트립
Rectangular Gusset plate - Strip¤Schetsplaat Rechthoek¤¤Gousset rectangle¤¤사각 거싯 플레이트 - 스트립
Weak Quadrangular Gusset plate - Strip¤Schetsplaat Zwakke vierhoek¤¤Gousset quadrilatère faible¤¤약한 4변형 거싯 플레이트 - 스트립
Tube Pentagon Gusset plate - Strip¤Koker Schetsplaat Vijfhoek¤¤Gousset pentagone¤¤오각 튜브 거싯 플레이트 - 스트립
Tube Small Pentagon Gusset plate - Strip¤Koker Schetsplaat Vijfhoek klein¤¤Gousset petit pentagone¤¤작은 오각 튜브 거싯 플레이트 - 스트립
Tube Quadrangular Gusset plate - Strip¤Koker Schetsplaat Vierhoek¤¤Gousset quadrilatère¤¤4변형 튜브 거싯 플레이트 - 스트립
Tube Rectangular Gusset plate - Strip¤Koker Schetsplaat Rechthoek¤¤Gousset rectangle¤¤사각 튜브 거싯 플레이트 - 스트립
Tube Weak Quadrangular Gusset plate - Strip¤Koker Schetsplaat Zwakke vierhoek¤¤Gousset quadrilatère faible¤¤약한 4변형 튜브 거싯 플레이트 - 스트립
Pentagon Gusset plate - Strip vs Flange¤Schetsplaat Vijfhoek tegen flens¤¤Gousset pentagone¤¤오각 거싯 플레이트 - 스트립 vs 플랜지
Small Pentagon Gusset plate - Strip vs Flange¤Schetsplaat Vijfhoek klein tegen flens¤¤Gousset petit pentagone¤¤작은 오각 거싯 플레이트 - 스트립 vs 플랜지
Quadrangular Gusset plate - Strip vs Flange¤Schetsplaat Vierhoek tegen flens¤¤Gousset quadrilatère¤¤4변형 거싯 플레이트 - 스트립 vs 플랜지
Rectangular Gusset plate - Strip vs Flange¤Schetsplaat Rechthoek tegen flens¤¤Gousset rectangle¤¤사각 거싯 플레이트 - 스트립 vs 플랜지
Weak Quadrangular Gusset plate - Strip vs Flange¤Schetsplaat Zwakke vierhoek tegen flens¤¤Gousset quadrilatère faible¤¤약한 4변형 거싯 플레이트 - 스트립 vs 플랜지
Pentagon Gusset plate vs Flange¤Schetsplaat vijfhoek tegen flens¤¤Gousset pentagone¤¤오각 거싯 플레이트 vs 플랜지
Small Pentagon Gusset plate vs Flange¤Schetsplaat Vijfhoek klein tegen flens¤¤Gousset petit pentagone¤¤작은 오각 거싯 플레이트 vs 플랜지
Quadrangular Gusset plate vs Flange¤Schetsplaat Vierhoek tegen flens¤¤Gousset quadrilatère¤¤4변형 거싯 플레이트 vs 플랜지
Rectangular Gusset plate vs Flange¤Schetsplaat Rechthoek tegen flens¤¤Gousset rectangle¤¤사각 거싯 플레이트 vs 플랜지
Weak Quadrangular Gusset plate vs Flange¤Schetsplaat Zwakke vierhoek tegen flens¤¤Gousset quadrilatère faible¤¤약한 4변형 거싯 플레이트 vs 플랜지
Quadrangular Gusset with force distribution¤Schets vierhoek met krachtverdeling¤¤Gousset quadrilatère avec distribution de force¤¤힘 분배를 위한 4변형 거싯
Pentagon Gusset with force distribution¤Schets vijfhoek met krachtverdeling¤¤Gousset pentagone avec distribution de force¤¤힘 분배를 위한 오각 거싯
¤¤¤¤¤
Perpendicular to bracing¤Loodrecht op windverband¤¤Perpendiculaire à contreventement¤¤브레이싱에 직교
Parallel to plane¤Evenwijdig met vlak¤¤Parallèle à plan¤¤평면에 평행
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
Strips¤Strippen¤¤Profils plats¤¤스트립
Angles - Adjustable Height¤Hoekstaal - Aanpasbare hoogte¤¤Cornières et hauteur adaptable¤¤앵글 - 가변 높이
Strips - Adjustable Height¤Strippen - Aanpasbare hoogte¤¤Plats et hauteur adaptable¤¤스트립 - 가변 높이
Angles - Asymmetric¤Hoekstaal - Asymmetrisch¤¤Cornières - asymétrique¤¤앵글 - 비대칭
Strips - Asymmetric¤Strippen - Asymmetrisch¤¤Plats  - asymétrique¤¤스트립 - 비대칭
Angles with Pentagon Gussets¤Hoekstaal met vijfhoeken¤¤Cornières avec pentagones¤¤앵글과 오각 거싯
Angles with Small Pentagon Gussets¤Hoekstaal met kleine vijfhoeken¤¤Cornières avec petits pentagones¤¤앵글과 작은 오각 거싯
Strips with Pentagon Gussets¤Strippen met vijfhoeken¤¤Plats avec pentagones¤¤스트립과 오각 거싯
Strips with Small Pentagon Gussets¤Strippen met kleine vijfhoeken¤¤Plats avec petits pentagones¤¤스트립과 작은 오각 거싯
Angles with Rectangular Gussets¤Hoekstaal met rechthoeken¤¤Cornières avec rectangles¤¤앵글과 사각 거싯
Strips with Rectangular Gussets¤Strippen met rechthoeken¤¤Plats avec rectangles¤¤스트립과 사각 거싯
Angles with Center Plate¤Hoekstaal met Centerplaat¤¤Cornières avec plat au centre¤¤앵글과 중앙 플레이트
Strips with Center Plate¤Strippen met Centerplaat¤¤Plats avec plat au centre¤¤스트립과 중앙 플레이트
Angles with Spacer¤Hoekstaal met Afstandshouder¤¤Cornières avec plat entretoise¤¤앵글과 스페이서
Strips with Spacer¤Strippen met Afstandshouder¤¤Plats avec plat entretoise¤¤스트립과 스페이서
Strips vs Flange¤Strippen tegen flens¤¤Plats contre la bride¤¤스트립 vs 플랜지
Strips with spanners¤Strippen met spanners¤¤Plats avec tirant réglable¤¤스트립과 스패너
Tube Angles¤Koker Hoekstaal¤¤Cornières¤¤튜브 앵글
Tube Strips¤Koker Strippen¤¤Plats¤¤튜브 스트립
Angles 1 interrupted¤Hoekstaal 1 onderbroken¤¤Cornières 1 discontinu¤¤각도 1이 중단됨
Angles 2 interrupted¤Hoekstaal 2 onderbroken¤¤Cornières 2 discontinus¤¤각도 2가 중단됨
Angles 1 interrupted with plate¤Hoekstaal 1 onderbroken met plaat¤¤Cornières 1 discontinu avec un plat¤¤앵글 1 플레이트로 차단
Angles 1 interrupted with hexagon plate¤Hoekstaal 1 onderbroken met zeshoekige plaat¤¤Cornières 1 discontinu avec un plat hexagonale¤¤앵글 1 육각 플레이트로 차단
Strips 1 interrupted with plate¤Strippen 1 onderbroken met plaat¤¤Plats 1 discontinu avec un plat¤¤스트립 1 플레이트로 차단
Strips 1 interrupted with hexagon plate¤Strippen 1 onderbroken met zeshoekige plaat¤¤Plats 1 discontinu avec un plat hexagonale¤¤스트립 1 육각 플레이트로 차단
1 interrupted with plate¤1 onderbroken met plaat¤¤1 discontinu avec un plat¤¤1 플레이트로 차단
1 interrupted with hexagon plate¤1 onderbroken met zeshoekige plaat¤¤1 discontinu avec un plat hexagonale¤¤1 육각 플레이트로 차단
Round rod¤Trekstang¤¤¤¤환봉
Round rods¤Trekstangen¤¤¤¤환봉
Turn buckle¤Wartel¤¤¤¤턴버클
Round rod plates¤Schetsplaten voor ronde staaf¤¤¤¤환봉 플레이트
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
Flange plates¤Flensplaten¤¤Raccord bridé avec plats¤¤플랜지 플레이트
I Beams on T Seat¤I Profielen op T-steun¤¤Profils I sur support T¤¤T 시트상의 I 빔
T Seat¤T-steun¤¤Support T¤¤T 시트
Tubes on top of Column¤Kokers bovenop Kolom¤¤Carrés au dessus de la colonne¤¤기둥 상부에 튜브
Tubes - Column¤Kokers - Kolom¤¤Carrés sur colonne¤¤튜브 - 기둥
Tubes to Web¤Kokers tegen Ziel¤¤Carrés contre l'âme¤¤웹에 튜브
Round Tubes to Web¤Ronde buizen tegen Ziel¤¤Tubes ronds contre l'âme¤¤웹에 원형 튜브
Round tube Endplate¤Ronde buis kopplaat¤¤Plat principal pour Tube rond¤¤원형 튜브 엔드플레이트
Tubes vs Bent beam¤Kokers tegen Gebogen ligger¤¤Carrés contre poutre cintrée¤¤튜브 vs 휘어진 빔
Apex haunch with Beam reinforcement¤Nok met Profielversterking¤¤Faîtière avec profils de renfort¤¤정점 헌치 및 빔 보강
Tube vs Bent beam¤Koker tegen Gebogen ligger¤¤Carré contre poutre cintrée¤¤튜브 vs 휘어진 빔
Flange Clipangles¤Flens Hoekstaal¤¤Bridé avec cornière¤¤플랜지 클립앵글
Web Clipangles¤Ziel Hoekstaal¤¤Cornière sur âme¤¤웹 클립앵글
Clipangle vs Web¤Hoekstaal tegen ziel¤¤Cornière sur âme¤¤클립앵글 vs 웹
WebPlates¤Zielplaten¤¤Plats sur âme¤¤웹플레이트
Endplate & Welding Holes 1¤Kopplaat en lasgaten 1¤¤Plat principal et grugage type 1¤¤엔드플레이트 & 용접홀 1
Endplate & Welding Holes 2¤Kopplaat en lasgaten 2¤¤Plat principal et grugage type 2¤¤엔드플레이트 & 용접홀 2
Tube Endplate & Flangeplate¤Koker Kopplaat & Flensplaat¤¤Plat principal et plat de bride¤¤튜브 엔드플레이트 & 플랜지 플레이트
Pipes - Bar & plate¤Buizen - Staaf & Plaat¤¤Rond et plat sur montant¤¤파이프 - 바 & 플레이트
Pipes - Bar & Round plate¤Buizen - Staaf en Ronde Plaat¤¤Rond et plat rond sur le montant¤¤파이프 - 바 & 원형 플레이트
Continuous purlin¤Doorlopende gording¤¤Panne continue¤¤연속 펄린
Interrupted purlin¤Onderbroken gording¤¤Panne discontinu¤¤차단 펄린
Overlap purlin¤Overlap gording¤¤Panne chevauchement¤¤중첩 펄린
Sleeve purlin¤Sleeve gording¤¤Panne sleeve¤¤슬리브 펄린
Overlap - Plate¤Overlap - Plaat¤¤Plat -  Chevauchement¤¤중첩 - 플레이트
Overlap - Clipangle with stiffener¤Overlap - Hoekprofiel met verstijver¤¤Cornière avec renfort -  Chevauchement¤¤중첩 - 클립앵글과 보강판
Overlap - T Cleat¤Overlap - T stuk¤¤Profil T -  Chevauchement¤¤중첩 - T 클릿
Interrupted - Plate¤Onderbroken - Plaat¤¤Plat - Discontinu¤¤차단 - 플레이트
Interrupted - Clipangle with stiffener¤Onderbroken - Hoekprofiel met verstijver¤¤Cornière avec renfort - Discontinu¤¤차단 - 클립앵글과 보강판
Interrupted - T Cleat¤Onderbroken - T stuk¤¤Profil T - Discontinu¤¤차단 - T 클릿
Sleeve - Plate¤Sleeve - Plaat¤¤Sleeve - Plat¤¤슬리브 - 플레이트
Sleeve - Clipangle with stiffener¤Sleeve - Hoekprofiel met verstijver¤¤Sleeve - Cornière avec renfort¤¤슬리브 - 클립앵글과 보강판
Sleeve - T Cleat¤Sleeve - T stuk¤¤Sleeve - Profil T¤¤슬리브 - T 클릿
Purlin end¤Gording stop¤¤Panne arrêt¤¤펄린엔드
Purlin Bracket¤Gordinghaak¤¤Support panne¤¤펄린브라켓
Purlin Angle¤Gordinghaak Hoekstaal¤¤Cornière support panne¤¤펄린앵글
Purlin Angle Bracket¤Gordinghaak Hoekstaal¤¤Cornière support panne¤¤펄린앵글 브라켓
Purlins¤Gordingen¤¤Pannes¤¤펄린
Floor¤Vloer¤¤Plancher¤¤바닥
Wall¤Wand¤¤Mur¤¤벽
Apex Purlins¤Nokgordingen¤¤Pannes faîtière¤¤정점 펄린
Floor Purlins¤Vloergordingen¤¤Pannes plancher¤¤바닥 펄린
Wall Purlins¤Wandgordingen¤¤Pannes mur¤¤벽 펄린
Number of Purlins¤Aantal gordingen¤¤Nombre de pannes¤¤펄린 수
Bracket¤Hoekstaal¤¤Corniére¤¤브라켓
1 Welded Endplate¤1 Gelaste Kopplaat¤¤1 plat principal soudé¤¤1 용접 엔드플레이트
2 Bolted Endplates¤2 Geboutte Kopplaten¤¤2 plats principaux boulonnés¤¤2 볼트체결 엔드플레이트
Welded¤Gelast¤¤Soudé¤¤용접처리
Endplates & Stiffeners¤Kopplaten & Schotten¤¤Plats principaux et ailes¤¤엔드플레이트 & 보강판
Plates & Stiffeners¤Platen & Schotten¤¤Plats et ailes¤¤플레이트 & 보강판
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
Endplate¤Kopplaat¤End plate¤Plat principal¤¤엔드플레이트
End plate¤Kopplaat¤End plate¤Plat principal¤¤엔드플레이트
Endplates¤Kopplaten¤End plates¤Plats principaux¤¤엔드플레이트s
End plates¤Kopplaten¤End plates¤Plats principaux¤¤엔드플레이트
¤¤¤¤¤
I Endplate¤Kopplaat¤¤Plat principal¤¤I 엔드플레이트
I Endplates¤Kopplaten¤¤Plats principaux¤¤I 엔드플레이트
I Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 I 엔드플레이트
I Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 I 엔드플레이트
U Endplate¤Kopplaat¤¤Plat principal¤¤U 엔드플레이트
U Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 U 엔드플레이트
U Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 U 엔드플레이트
Angle Endplate¤Kopplaat¤¤Plat principal¤¤앵글 엔드플레이트
Angle Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 앵글 엔드플레이트
Angle Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 앵글 엔드플레이트
Strip Endplate¤Kopplaat¤¤Plat principal¤¤스트립 엔드플레이트
Strip Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 스트립 엔드플레이트
Strip Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 스트립 엔드플레이트
Tube Endplate¤Kopplaat¤¤Plat principal¤¤튜브 엔드플레이트
Tube Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 튜브 엔드플레이트
Tube Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 튜브 엔드플레이트
Pipe Endplate¤Kopplaat¤¤Plat principal¤¤파이프 엔드플레이트
Pipe Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 파이프 엔드플레이트
Pipe Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 파이프 엔드플레이트
U Endplate¤Kopplaat¤¤Plat principal¤¤U 엔드플레이트
U Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 U 엔드플레이트
U Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 U 엔드플레이트
CU Endplate¤Kopplaat¤¤Plat principal¤¤CU 엔드플레이트
CU Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 CU 엔드플레이트
CU Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 CU 엔드플레이트
C Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 C 엔드플레이트
C Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 C 엔드플레이트
UPN Endplate¤Kopplaat¤¤Plat principal¤¤UPN 엔드플레이트
UPN Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 UPN 엔드플레이트
UPN Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 UPN 엔드플레이트
T Endplate¤Kopplaat¤¤Plat principal¤¤T 엔드플레이트
T Endplate to point¤Kopplaat tot punt¤¤Plat principal vers un point¤¤점에 대한 T 엔드플레이트
T Endplate to plane¤Kopplaat tot vlak¤¤Plat principal vers un plan¤¤평면에 대한 T 엔드플레이트
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
Cut¤Snede¤¤Coupe¤¤컷
Plate¤Plaat¤¤Plat¤¤플레이트
Plates¤Platen¤¤Plats¤¤플레이트
Beam¤Ligger¤¤Poutre¤¤빔
Member¤Profiel¤¤Profil¤¤
Strip¤Strip¤¤Profil plat¤¤스트립
Angles¤Hoekstaal¤¤Cornière¤¤앵글
Body¤Volume¤¤Volume¤¤
Struct¤Structuur¤¤Structure¤¤
Hole¤Gat¤¤Trou¤¤
ThreadedHole¤Getapt gat¤¤Trou taraudé¤¤
Slothole¤Sleufgat¤¤Trou oblong¤¤
CountersunkHole¤Verzonken gat¤¤CountersunkHole¤¤
BlindHole¤Blind gat¤¤BlindHole¤¤
Grid¤Stramien¤¤Quadrillage¤¤
View¤Zicht¤¤Vue¤¤
Viewnr¤Zichtnr¤¤VueNo¤¤
Dimension¤Dimensie¤¤Dimension¤¤
Strip vs Tube¤Strip tegen buis¤¤Plat contre tube¤¤스트립 vs 튜브
Strip vs Tube with chamfers¤Strip tegen buis met chamfer¤¤Plat contre tube avec chamfrein¤¤스트립 vs 모따기 튜브
T vs Tube¤T tegen buis¤¤T contre tube¤ttttttttttttttttttttttttttt¤T vs 튜브
Kinked plate¤Geknikte plaat¤¤Plat plié¤¤비틀림 플레이트
Flangeplate¤Flensplaat¤¤Plat de bride¤¤플랜지 플레이트
Twice kinked plate¤Dubbel geknikte plaat¤¤Double plat plié¤¤두번 비틀림 플레이트
Twice kinked plate with bolts¤Dubbel geknikte plaat met bouten¤¤Double plat plié et boulonné¤¤두번 비틀림 플레이트 (볼트사용)
T connection¤T-verbinding¤¤Raccordement en T¤¤T 연결
Two plates against web¤Twee platen tegen ziel¤¤Deux plats contre l'âme¤¤웹에 대해 두 플레이트
Clip angles¤Hoekstaal¤¤Cornière¤¤클립 앵글
ClipAngle¤Hoekstaal¤¤Cornière¤¤클립 앵글
Two Clip angles¤Twee hoekstalen¤¤2 cornières¤¤두 클립앵글
Two clip angles against flange¤Twee hoekstalen tegen flens¤¤2 cornières contre la bride¤¤플랜지에 대한 두 클립앵글
Two clip angles against web¤Twee hoekstalen tegen ziel¤¤2 cornières contre l'âme¤¤웹에 대한 두 클립앵글
Tube-flange¤Koker-flens¤¤Carré bride¤tttttttttttttttttttttttttttttttt¤튜브-플랜지
Tube endplate and flangeplate¤Koker kopplaat en flensplaat¤¤Plat principal et plat de bride¤¤튜브 엔드플레이트 및 플랜지 플레이트
Bolted plates¤Geboutte Platen¤¤Plats boulonnés¤¤볼트체결 플레이트
Reinforcements¤Versterkingen¤¤Renforts¤¤보강
Left Reinforcement¤Linkse versterking¤¤Renfort gauche¤¤좌측 보강
Stiffener¤Schot¤¤Aile¤¤보강판
Stiffeners¤Schotten¤¤Ailes¤¤보강판
Small stiffener¤Kleine schot¤¤Aile petit¤¤소형 보강판
Left Stiffeners¤Linkse schotten¤¤Ailes gauches¤¤좌측 보강판
Right Reinforcement¤Rechtse versterking¤¤Renfort droit¤¤우측 보강
Right Stiffeners¤Rechtse schotten¤¤Ailes droites¤¤우측 보강판
Stiffener to point¤Schot tot punt¤¤Raidisseur vers un point¤¤점에 대한 보강판
Stiffener to plane¤Schot tot vlak¤¤Raidisseur vers un plan¤¤평면에 대한 보강판
Small stiffener to point¤Kleine schot tot punt¤¤Aile petit vers un point¤¤점에 대한 소형 보강판
Small stiffener to plane¤Kleine schot tot vlak¤¤Aile petit vers un plan¤¤평면에 대한 소형 보강판
Baseplate¤Voetplaat¤¤Plat semelle¤¤베이스플레이트
Baseplate with reinforcements¤Voetplaat met versterkingen¤¤Plat semelle avec des renforts¤¤베이스플레이트와 보강
U Baseplate¤Voetplaat¤¤Plat semelle¤¤U 베이스플레이트
CU Baseplate¤Voetplaat¤¤Plat semelle¤¤CU 베이스플레이트
UPN Baseplate¤Voetplaat¤¤Plat semelle¤¤UPN 베이스플레이트
I Baseplate¤Voetplaat¤¤Plat semelle¤¤I 베이스플레이트
Strip Baseplate¤Voetplaat¤¤Plat semelle¤¤스트립 베이스플레이트
Tube Baseplate¤Voetplaat¤¤Plat semelle¤¤튜브 베이스플레이트
Pipe Baseplate¤Voetplaat¤¤Plat semelle¤¤파이프 베이스플레이트
I Baseplate with anchor fixplate¤Voetplaat met ankerstelplaat¤¤Plat semelle avec plaque de fixation¤¤
Tube Baseplate with anchor fixplate¤Voetplaat met ankerstelplaat¤¤Plat semelle avec plaque de fixation¤¤
Tube Baseplate2 with anchor fixplate¤Voetplaat met ankerstelplaat¤¤Plat semelle avec plaque de fixation¤¤
UPN Baseplate with anchor fixplate¤Voetplaat met ankerstelplaat¤¤Plat semelle avec plaque de fixation¤¤
Anchor fix plate¤Ankerstelplaat¤¤Plaque de fixation ancrage¤¤
Nail holes¤Spijkergaten¤¤Trous pour clous¤¤
Weak rectangle¤Zwakke rechthoek¤¤Rectangle léger¤ttttttttttttttttttt¤약한 사각
Cross¤Kruis¤¤Contreventement¤¤크로스
Horizontal placement¤Horizontale plaatsing¤¤Placement horizontal¤¤수평 배치
Inclined placement¤Schuine plaatsing¤¤Placement incliné¤¤기울어진 배치
Beam Endplates¤Ligger Kopplaten¤¤Plats principaux de poutre¤¤빔 엔드플레이트
Beam Bolts¤Ligger Bouten¤¤Boulons de poutre¤¤빔 볼트
Column Plates¤Kolom Platen¤¤Plats de colonne¤¤기둥 플레이트
Column Stiffeners¤Kolom schotten¤¤Raidisseurs de colonne¤¤기둥 보강판
Column Bolts¤Kolom Bouten¤¤Boulons de colonne¤¤기둥 볼트
Column Endplate¤Kolom Kopplaat¤¤Plat principal pour colonne¤¤기둥 엔드플레이트
1 Column Endplate¤1 Kolom Kopplaat¤¤1 plat principal pour colonne¤¤1 기둥 엔드플레이트
2 Column Endplates¤2 Kolom Kopplaten¤¤2 plats principaux pour colonne¤¤2 기둥 엔드플레이트
Column Endplates¤Kolom Kopplaten¤¤Plats principaux pour colonne¤¤기둥 엔드플레이트
No Reinforcements¤Geen versterkingen¤¤Pas de renforts¤¤보강 없음
Extending Endplate¤Verlengde Kopplaat¤¤Plat principal allongé¤ttttttttttttttttttt¤엔드플레이트 연장
Extending Webplate¤Verlengde Zielplaat¤¤Plat d'âme allongé¤ttttttttttttttttttt¤웹플레이트 연장
Extending Column¤Verlengde Kolom¤¤Colonne allongée¤ttttttttttttttttttt¤기둥 연장
Column Webplate¤Kolom Zielplaat¤¤Plat d'âme de colonne¤¤기둥 웹플레이트
Endplate Flangeplate & Stiffeners¤Kopplaat Flensplaat en Schotten¤¤Plat principal Plat de bride et ailes¤¤엔드플레이트 플랜지 플레이트 & 보강판
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
Bolts¤Bouten¤¤Boulons¤¤볼트
Bolt¤Bout¤¤Boulon¤¤볼트
Bolts Component¤Bouten Component¤¤Composants de boulons¤¤볼트 요소
Multiple rows¤Meerdere rijen¤¤Plus de rangées¤¤여러 줄
One row¤Eén rij¤¤Une rangée¤¤한 줄
BoltsTop¤Bouten Boven¤¤Boulons supérieurs¤¤볼트 상부
BoltsBottom¤Bouten Onder¤¤Boulons inférieurs¤¤볼트 하부
Bolt Offset¤Boutenspeling¤¤Jeu Boulons¤¤볼트 오프셋
Oblique Bolts¤Schuine bouten¤¤Boulons oblique¤¤기울어진 볼트
Vertical Bolts¤Verticale bouten¤¤Boulons vertical¤¤수직 볼트
Horizontal Bolts¤Horizontale bouten¤¤Boulons horizontal¤¤수평 볼트
Bracing Bolts¤Windverband bouten¤¤Boulons Contreventement¤¤브레이싱 볼트
Bolt Pattern¤Boutenpatroon¤¤Rangée de Boulons¤¤
Galva Holes¤Galva gaten¤¤Trous Galva¤¤
¤¤¤¤¤
Welding holes¤Lasgaten¤¤Trous grugés pour soudure¤¤용접홀
Stiffeners component¤Schotten component¤¤Composants d'ailes¤¤보강판 요소
ColumnStiffeners¤KolomSchotten¤¤Ailes de colonne ¤¤기둥보강판
ColumnStiffenersTop¤KolomSchotten boven¤¤Ailes de colonne supérieures¤¤기둥보강판상부
ColumnStiffenersBottom¤KolomSchotten onder¤¤Ailes de colonne inférieures¤¤기둥보강판하부
StiffenersLeft¤Schotten links¤¤Ailes gauches¤¤좌측보강판
StiffenersRight¤Schotten rechts¤¤Ailes droites¤¤우측보강판
BeamStiffeners¤LiggerSchotten¤¤Ailes de poutre¤¤빔보강판
Bolted Stiffeners¤Geboutte schotten¤¤Ailes boulonnées¤¤볼트체결 보강판
Bolted Stiffener with simple cut¤Geboutte schotten met eenvoudige snede¤¤Aile boulonnée avec coupe simple¤¤볼트체결 보강판과 단순 컷
WebPlates with simple cut¤Zielplaten met eenvoudige snede¤¤Plats sur âme avec coupe simple¤¤웹플레이트와 단순 컷
Reinforcement¤Versterking¤¤Renforcement¤¤보강
Beam reinforcement with stiffeners¤Ligger versterking met schotten¤¤Poutre renforçée avec des ailes¤¤빔 보강과 보강판
Reinforcement plates¤Versterkingsplaten¤¤Plats de renforcement¤¤보강 플레이트
Profile reinforcement¤Profielversterking¤¤Renforcement de profil¤¤프로파일 보강
FlangeReinforcement¤FlensVersterking¤¤Renforcement de bride¤¤플랜지보강
WebReinforcement¤ZielVersterking¤¤Renforcement d'âme¤¤웹보강
U Endplate & Flangeplate¤Kopplaat & Flensplaat¤¤Plat principal et plat de bride¤¤U 엔드플레이트 & 플랜지 플레이트
I Endplate & Flangeplate¤Kopplaat & Flensplaat¤¤Plat principal et plat de bride¤¤I 엔드플레이트 & 플랜지 플레이트
I Endplates & Stiffeners¤Kopplaten & Schotten¤¤Plats principaux et ailes¤¤I 엔드플레이트 & 보강판
Endplate & Stiffeners¤Kopplaat & Schotten¤¤Plat principal et ailes¤¤엔드플레이트 & 보강판
I Endplate & Stiffeners¤Kopplaat & Schotten¤¤Plat principal et ailes¤¤I 엔드플레이트 & 보강판
Tube Endplate & Stiffeners¤Kopplaat & Schotten¤¤Plat principal et ailes¤¤튜브 엔드플레이트 & 보강판
Angle Endplate & Flangeplate¤Kopplaat & Flensplaat¤¤Plat principal et plat de bride¤¤앵글 엔드플레이트 & 플랜지 플레이트
T Endplate & Flangeplate¤Kopplaat & Flensplaat¤¤Plat principal et plat de bride¤¤T 엔드플레이트 & 플랜지 플레이트
T Endplate & Stiffeners¤Kopplaat & Schotten¤¤Plat principal et ailes¤¤T 엔드플레이트 & 보강판
Tube Headplate¤Koker kopplaat¤¤Plat principal de carré¤¤튜브 헤드플레이트
Two Tube Head plates¤Twee koker kopplaten¤¤Deux plats principaux de carré¤¤두개의 튜브 헤드플레이트
Tube headplate & flangeplate¤Koker kopplaat & flensplaat¤¤Plat principal et plat de bride¤¤튜브 헤드플레이트 & 플랜지 플레이트
Tube 2 plates¤Koker 2 platen¤¤2 plats¤ttttttttttttttttt¤튜브 2 플레이트
ColumnEndPlate¤Kolom Kopplaat¤¤Plat principal de colonne¤¤기둥엔드플레이트
BeamEndplate¤Ligger Kopplaat¤¤Plat principal de poutre¤¤빔엔드플레이트
BeamEndplates¤Ligger Kopplaten¤¤Plats principaux de poutre¤¤빔엔드플레이트
ColumnPlateThickness¤Kolom Plaatdikte¤¤Epaisseur plat de colonne¤¤기둥플레이트 두께
BeamPlateThickness¤Ligger Plaatdikte¤¤Epaisseur plat de poutre¤¤빔플레이트 두께
Haunch conn¤Hoek verb¤¤Noeud Anglulaire¤¤헌치 연결
Haunch¤Hoek¤¤Anglulaire¤¤헌치
Haunch splice¤Hoekverbinding met splits¤¤¤¤헌치 스플라이스
WebReinforcement¤Zielversterking¤¤Renfort vertical¤¤웹보강
WebReinforcement & Chamfer¤Zielversterking & Chamfer¤¤Renfort vertical et chamfrein¤¤웹보강 & 모따기
Plate & chamfer¤Plaat & chamfer¤¤Plat et chamfrein¤¤플레이트 & 모따기
T conn¤T verb¤¤Conn en T¤¤T 연결
Haunch connection with reinforcement and stiffeners¤Hoekverbinding met versterking en schotten¤¤Anglulaire avec renfort et ailes¤¤헌치 연결 보강 및 보강판
Haunch connection with Beam Reinforcement¤Hoekverbinding met Profielversterking¤¤Anglulaire avec renfort profil et ailes¤¤헌치 연결과 빔 보강
Reinforcement and stiffeners¤Versterking en schotten¤¤Renforcement et ailes¤¤보강 및 보강판
Plate with two kinks¤Plaat met twee knikken¤¤Plat avec deux plis¤¤두번 비틀린 플레이트
Cross conn¤Kruis verb¤¤Contreventement ¤¤십자연결
Cross connection for tube¤Kruis verbinding voor buis¤¤Contreventement sur tube¤¤튜브 십자 연결
Bracing plate¤Schetsplaat¤¤Gousset¤¤브레이싱 플레이트
Wind Bracing plate on angle¤Windverband plaat op hoekstaal¤¤Contreventement sur cornière¤¤앵글상의 윈드 브레이싱 플레이트
Angle flange extends¤Flens van hoekstaal steekt uit¤¤La bride de cornière en dehors¤ttttttttttttttttt¤앵글 플랜지 연장
Angle flange doesn't extend¤Flens van hoekstaal steekt niet uit¤¤La bride de cornière en dedans¤ttttttttttttttttt¤앵글 플랜지 연장하지 않음
Rectangle with oblique edge¤Rechthoek met schuine rand¤¤Rectangle avec le bord incliné¤ttttttttttttttttt¤기울어진 에지의 사각
Notch connection with reinforcements¤Nokverbinding met versterkingen¤¤Faîtière avec renforts¤¤보강을 통한 노치 연결
No rounding¤Geen afrondingen¤¤Aucunes valeurs arrondies¤¤라운딩 없음
Web plate¤Ziel plaat¤¤Plat d'âme¤¤웹 플레이트
Cut out with end plate¤Uitsnijding met ziel plaat¤¤Coupe avec le plat d'âme¤tttttttttttttttttttt¤엔드 플레이트로 컷아웃
Bent plate¤Geknikte plaat¤¤Plat plié¤¤휘어진 플레이트
Purlin Bent plate¤Ligger op ligger - Geknikte plaat¤¤Plat plié¤¤펄린 휘어진 플레이트
End Plate Shear¤Kopplaat met raveling¤¤Plat principal avec grugage¤¤엔드 플레이트 전단
Weld improvement¤Lasverbetering¤¤¤¤용접 개선
Hexagon plate¤Zeshoekige plaat¤¤¤¤육각 플레이트
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
Thickness¤Dikte¤¤Épaisseur¤¤두께
Length¤Lengte¤¤Longueur¤¤길이
Offset¤Speling¤¤Jeu¤¤
Left¤Links¤¤Gauche¤¤
Right¤Rechts¤¤Droîte¤¤
Front¤Voor¤¤Avant¤¤
Back¤Achter¤¤Arrière¤¤
FlangeThickness¤FlensDikte¤¤Épaisseur de bride¤¤플랜지 두께
Throat thickness¤Keelhoogte¤¤¤¤목 두께
Leg length¤Beenlengte¤¤¤¤다리 길이
ProfileRadius¤ProfielRadius¤¤Arrondi de profil¤¤프로파일 반지름
Cutting Thickness¤Zaagdikte¤¤Épaisseur de coupe¤¤컷팅 두께
Complete cutout (for lowering the height)¤Volledig uitzagen (om de hoogte te verminderen)¤¤Coupe pour réduire la hauteur¤¤(높이 낮춤을 위한) 완전한 컷아웃
Extension from beam¤Uitsteek tov ligger¤¤Dépassement de la poutre¤¤빔으로부터 연장
Cuts¤Snedes¤¤Coupes¤¤컷
Angle in X direction¤Hoek in X richting¤¤Angle en direction X¤¤X 방향상의 각도
Angle in Y direction¤Hoek in Y richting¤¤Angle en direction Y¤¤Y 방향상의 각도
Distance from object¤Afstand tov object¤¤Dépassement de l'objet¤¤객체로부터의 거리
Lowering¤Verlaging¤¤Abaissement¤¤낮춤
Switch placement¤Plaatsing omwisselen¤¤Inverser l'emplacement¤¤배치 전환
Beam Horizontal¤Ligger horizontaal¤¤Poutre horizontal¤¤빔 수평
Prestress¤Voorspanning¤¤Précontrainte¤¤프리스트레스
Arc¤Boog¤¤Arc¤¤호
Allow oblique placement¤Schuine plaatsing toestaan¤¤Permettez le placement oblique¤¤기울어진 배치 허용
Allow asymmetric¤Asymmetrisch toestaan¤¤Permettez asymétrique¤¤비대칭 허용
Follows inclination of the endplate¤Volgt helling van kopplaat¤¤Suit l'inclination du plat principal¤¤엔드플레이트의 기울이에 따름
Vertical placement¤Plaatsing verticaal¤¤Emplacement vertical¤¤수직 배치
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
Number of¤Aantal¤¤Nombre de¤¤수
Building¤Gebouw¤¤Projet¤¤빌딩
Number of frames¤Aantal portieken¤¤Nombre de portiques¤¤프레임 수
Truss¤Vakwerkspant¤¤Treillis¤¤트러스
Truss oblique¤Vakwerk schuin¤¤Treillis incliné¤¤기울어진 트러스
Truss perpendicular¤Vakwerk loodrecht¤¤Treillis perpendiculaire¤¤직교 트러스
Truss double perpendicular¤Vakwerk dubbel loodrecht¤¤Double treillis perpendiculaire¤¤이중 직교 트러스
Truss endplate¤Vakwerk kopplaat¤¤Plat principal de treillis¤¤트러스 엔드플레이트
Truss endplates¤Vakwerk kopplaten¤¤Plats principaux de treillis¤¤트러스 엔드플레이트
Truss apex¤Vakwerk nok¤¤Treillis angulaire¤¤트러스 정점
Strut¤Duwer¤¤Poinçon¤¤스트럿
Number of struts¤Aantal duwers/trekkers¤¤Nombre de poinçon/tirant¤¤스트럿 수
Number of threads¤Aantal tredes¤¤Nombre de marche¤¤나선 수
Helix¤Spiraal¤¤Spirale¤¤나선
CageLadder¤Kooiladder¤¤Échelle à crénoline¤¤울타리 사다리
CageLadder UPN¤Kooiladder UPN¤¤Échelle à crénoline UPN¤¤울타리 사다리 UPN
Box¤Doos¤¤Boîte¤¤상자
Cylinder¤Buis¤¤Tube¤¤실린더
Sphere¤Bol¤¤Corps convexe¤¤구
Torus¤Torus¤¤Tore¤¤토러스
Cone¤Kegel¤¤Cône¤¤원뿔
Pyramid¤Pyramide¤¤Pyramide¤¤피라미드
Merge¤Samenvoegen¤¤Fusion ¤¤병합
Subtract¤Uitnemen¤¤Soustrayez¤¤감산
Intersect¤Intersectie¤¤Intersectez¤¤교차
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
Components¤Componenten¤¤Composants¤¤요소
Railing¤Leuning¤¤Garde-corps¤¤난간
Bannister¤Leuning¤¤Garde-corps¤¤난간
Miscellaneous¤Divers¤¤Divers¤¤기타
Frame¤Portiek¤¤Portique¤¤프레임
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
2 Beams vs Column¤2 Liggers tegen kolom¤¤2 poutres contre la colonne¤¤2 빔 vs 기둥
Purlin on top of beam¤Gording bovenop ligger¤¤Panne sur une poutre¤¤빔 위의 펄린
Purlin on beam 3 base¤Gording op ligger 3 basis¤¤Panne sur putre 3 bases¤¤빔 3 베이스상의 펄린
Purlin brackets¤Gordinghaken¤¤Supports de pannes¤¤펄린 브라켓
Handrail¤Stijl tegen Handgreep¤¤Montant sur main courante¤¤핸드레일
Beam vs Column¤Ligger tegen kolom¤¤Poutre contre colonne¤¤빔 vs 기둥
Beam vs Column + 1 Girder¤Ligger tegen kolom + 1 Gording¤¤Poutre contre colonne + 1 Panne¤¤빔-기둥 + 1거더
Beam vs Column + 2 Girders¤Ligger tegen kolom + 2 Gordingen¤¤Poutre contre colonne + 2 Pannes¤¤빔-기둥 + 2 거더
Columns vs Continuous Beam¤Kolom tegen doorlopende Ligger¤¤Colonne contre poutre continue¤¤기둥 vs 연속 빔
Beam next to column¤Ligger naast kolom¤¤Poutre à côté de colonne¤¤기둥 옆의 빔
Beam vs Continuous Column¤Ligger tegen doorlopende kolom¤¤Poutre contre colonne continue¤¤빔 vs 연속 기둥
Beam vs Beam¤Ligger tegen ligger¤¤Poutre contre poutre¤¤빔 vs 빔
Apex & Column¤Nok met Kolom¤¤Faîtière avec colonne support¤¤정점 & 기둥
Gusset plate 2 base¤Schetsplaat 2 basis¤¤Gousset 2 bases¤¤거싯 플레이트 2 베이스
Gusset Plate 3 base¤Schetsplaat 3 basis¤¤Gousset 3 bases¤¤거싯 플레이트 3 베이스
Gusset Plate 4 base¤Schetsplaat 4 basis¤¤Gousset 4 bases¤¤거싯 플레이트 4 베이스
Gusset Plate 5 base¤Schetsplaat 5 basis¤¤Gousset 5 bases¤¤거싯 플레이트 5 베이스
Stiffener¤Schot¤¤Raidisseur¤¤보강판
Splice¤Splits¤¤Raccord de montage¤¤스플라이스
Post vs Stringer¤Stijl tegen Trapboom¤¤Montant contre limon d'escalier¤¤포스트 vs 계단옆판
Transmission 5 base¤Transmissie 5 basis¤¤¤¤트랜스미션 5 베이스
Transmission 3 base¤Transmissie 3 basis¤¤¤¤트랜스미션 3 베이스
Truss strut¤Vakwerk duwer¤¤Treillis poinçon¤¤트러스 스트럿
Truss haunch connection¤Vakwerk hoekverbinding¤¤Treillis angulaire¤¤트러스 헌치 연결
Truss apex¤Vakwerk nokverbinding¤¤Treillis faîtière¤¤트러스 정점
Truss vs truss¤Vakwerk tegen vakwerk¤¤Treillis contre treillis¤¤트러스 vs 트러스
Connection 2 trusses vs column¤Verbinding 2 vakwerken tegen kolom¤¤2 treillis contre une colonne¤¤연결 2 트러스 vs 기둥
Lowering¤Verlaging¤¤Abaissement¤¤낮춤
Reinforcement¤Versterking¤¤Renfort¤¤보강
Baseplates¤Voetplaten¤¤Plats semelles¤¤베이스플레이트
Wind bracing¤Windverbanden¤¤Contreventements¤¤윈드 브레이싱
Apex welded Reinforcement¤Gelaste nok met versterking¤¤¤¤정점 용접 보강
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
Select the column:¤Selecteer de kolom:¤¤Choisissez la colonne :¤¤기둥을 선택:
Select beam 1:¤Selecteer ligger 1:¤¤Choisissez la poutre 1 :¤¤빔 1을 선택:
Select beam 2:¤Selecteer ligger 2:¤¤Choisissez la poutre 2 :¤¤빔 2를 선택:
Select the beam:¤Selecteer de ligger:¤¤Choisissez la poutre :¤¤빔을 선택:
Select the purlin at the side the bracket has to be placed:¤Selecteer de gording aan de kant waar de haak moet komen:¤¤Choisissez la panne du côté où le support doit venir :¤¤브라켓을 배치할 측면에서 펄린을 선택:
Select the first purlin:¤Selecteer de 1ste gording:¤¤Choisissez la première panne:¤¤첫번째 펄린을 선택:
Select the second purlin:¤Selecteer de 2de gording:¤¤Choisissez la deuxième panne:¤¤두번째 펄린을 선택:
Select the purlin at the side the bracket has to be placed:¤Selecteer de gording aan de kant waar de haak moet komen:¤¤Choisissez la panne du côté où le support doit venir :¤¤브라켓을 배치할 측면에서 펄린을 선택:
Select the post:¤Selecteer de stijl:¤¤Choisissez le montant:¤¤포스트를 선택:
Select the handrail:¤Selecteer de handgreep:¤¤Choisissez la main courante :¤¤핸드레일을 선택:
Select the continuous column:¤Selecteer de doorlopende kolom:¤¤Choisissez la colonne continue:¤¤연속 기둥을 선택:
Select the continuous beam:¤Selecteer de doorlopende ligger:¤¤Choisissez la poutre continue :¤¤연속 빔을 선택:
Select the 2nd beam:¤Selecteer de tweede ligger:¤¤Choisissez la deuxième poutre :¤¤2번째 빔을 선택:
Select the beam at left:¤Selecteer de linkse ligger:¤¤Choisissez la poutre gauche :¤¤왼쪽의 빔을 선택:
Select the beam at right:¤Selecteer de rechtse ligger:¤¤Choisissez la poutre droite :¤¤오른쪽의 빔을 선택:
Select the windbracing:¤Selecteer het kruis:¤¤Choisissez le contreventement :¤¤윈드 브레이싱을 선택:
Select the top windbracing:¤Selecteer het bovenste kruis:¤¤Choisissez le contreventement 1:¤¤상부 윈드 브레이싱을 선택:
Select the bottom windbracing:¤Selecteer het onderste kruis:¤¤Choisissez le contreventement 2:¤¤하부 윈드 브레이싱을 선택:
Select the beam in the middle:¤Selecteer de middenligger:¤¤Choisissez le milieu de la poutre :¤¤중간의 빔을 선택:
Select the right top windbracing:¤Selecteer het kruis rechtsboven:¤¤Choisissez le contreventement dessus à droite :¤¤오른쪽 상부 윈드 브레이싱을 선택:
Select the right bottom windbracing:¤Selecteer het kruis rechtsonder:¤¤Choisissez le contreventement dessous à droite :¤¤오른쪽 하부 윈드 브레이싱을 선택:
Select the left top windbracing:¤Selecteer het kruis linksboven:¤¤Choisissez le contreventement dessus à gauche :¤¤왼쪽 상부 윈드 브레이싱을 선택:
Select the left bottom windbracing:¤Selecteer het kruis linksonder:¤¤Choisissez le contreventement dessous à gauche :¤¤왼쪽 하부 윈드 브레이싱을 선택:
Select a member:¤Selecteer een profiel:¤¤Choisissez un profil :¤¤부재를 선택:
Select the base profile:¤Selecteer het basisprofiel:¤¤Choisissez le profil de base :¤¤베이스 프로파일을 선택:
Select the profile that will be shortened:¤Selecteer het profiel dat ingekort zal worden:¤¤Choisissez le profil qui se raccourcira :¤¤길이를 줄일 프로파일을 선택:
Select the stringer:¤Selecteer de trapboom:¤¤Choisissez le limon d'escalier :¤¤계단 옆판을 선택:
Select the bracing:¤¤¤¤¤브레이싱을 선택:
Select the upper opposite member:¤¤¤¤¤위쪽의 반대 부재를 선택:
Select the lower opposite member:¤¤¤¤¤아래쪽의 반대 부재를 선택:
Select the upper bracing:¤¤¤¤¤위쪽 브레이싱을 선택:
Select the lower bracing:¤¤¤¤¤아래쪽 브레이싱을 선택:
Select the lower beam of the truss (select close to the strut):¤Selecteer de onderste vakwerk ligger (selecteer dichtbij duwer):¤¤Choisissez la poutre inférieure du treillis (sélectionner tout près le poinçon):¤¤트러스의 아래쪽 빔을 선택 (스트럿 부근을 선택):
Select the upper beam of the truss (select close to the strut):¤Selecteer de bovenste vakwerk ligger (selecteer dichtbij duwer):¤¤Choisissez la poutre supérieure du treillis (sélectionner tout près le poinçon):¤¤트러스의 위쪽 빔을 선택 (스트럿 부근을 선택):
Select the column (select close to the strut):¤Selecteer de kolom (selecteer dichtbij duwer):¤¤Choisissez la colonne (sélectionner tout près le poinçon):¤¤기둥을 선택 (스트럿 부근을 선택):
Select the strut (select close to the new strut):¤Selecteer de duwer (selecteer dichtbij nieuwe duwer):¤¤Choisissez le poinçon (sélectionner tout près le nouveau poinçon):¤¤스트럿을 선택 (새로운 스트럿 부근을 선택):
Select the lower beam of the truss:¤Selecteer de onderste vakwerk ligger:¤¤Choisissez la poutre inférieure du treillis:¤¤트러스의 아래쪽 빔을 선택:
Select the upper beam of the truss:¤Selecteer de bovenste vakwerk ligger:¤¤Choisissez la poutre supérieure du treillis:¤¤트러스의 위쪽 빔을 선택:
Select the lower beam of the left truss:¤Selecteer de onderste vakwerk ligger links:¤¤Choisissez la poutre inférieure du treillis gauche:¤¤왼쪽 트러스의 아래쪽 빔을 선택:
Select the upper beam of the left truss:¤Selecteer de bovenste vakwerk ligger links:¤¤Choisissez la poutre supérieure du treillis gauche:¤¤왼쪽 트러스의 위쪽 빔을 선택:
Select the lower beam of the right truss:¤Selecteer de onderste vakwerk ligger rechts:¤¤Choisissez la poutre inférieure du treillis droîte:¤¤오른쪽 트러스의 아래쪽 빔을 선택:
Select the upper beam of the right truss:¤Selecteer de bovenste vakwerk ligger rechts:¤¤Choisissez la poutre supérieure du treillis droîte:¤¤오른쪽 트러스의 위쪽 빔을 선택:
Select the lower beam of the truss (continuous):¤Selecteer de onderste vakwerk ligger (doorlopend):¤¤Choisissez la poutre inférieure du treillis (continue):¤¤트러스의 아래쪽 빔을 선택 (연속):
Select the upper beam of the truss (continuous):¤Selecteer de bovenste vakwerk ligger (doorlopend):¤¤Choisissez la poutre supérieure du treillis (continue):¤¤트러스의 위쪽 빔을 선택 (연속):
Select the left profile (backside will become reference):¤Selecteer het linkse profiel (achterkant wordt referentie):¤¤Choisissez le profil gauche (arrière devient la référence) :¤¤왼쪽 프로파일을 선택 (뒤쪽이 참조가 됨):
Select the left profile on the side where the bracing should be placed:¤Selecteer het linkse profiel aan de kant waar het verband moet komen:¤¤Choisissez le profil gauche du côté où le contreventement doit venir :¤¤브레이싱을 배치할 측면의 왼쪽 프로파일을 선택:
Select the right profile:¤Selecteer het rechtse profiel:¤¤Choisissez le profil droit :¤¤오른쪽 프로파일을 선택:
Select the girder:¤Selecteer de afstandhouder:¤¤Choisissez la poutrelle:¤¤거더를 선택:
Select the first girder:¤Selecteer de eerste afstandhouder:¤¤Choisissez la première poutrelle:¤¤첫번째 거더를 선택:
Select the second girder:¤Selecteer de tweede afstandhouder:¤¤Choisissez la deuxième poutrelle:¤¤두번째 거더를 선택:
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤
